УТВЕРЖДАЮ:

 Глава администрации

 СП Восьмомартовский сельсовет

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_А.З. Латыпова

 «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г.

Дефектная ведомость № 1 от 04 апреля 2017 г.

На ремонт дороги в с. имени 8 Марта по улице Комсомольская

муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование выполняемых работ | Ед. изм-я | Количество | Примечание |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | м2 | 173,0 |  |
| 2 | Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала (Применительно: Подсыпка основания щебнем фракции 20-40мм) | м2 | 468,0 |  |
| 3 | Розлив вяжущих материалов с расходом 0,5 л/м2 (470м2\*0,5л/м2/1000) | т | 0,235 |  |
| 4 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона | т | 53,6 |  |
| 5 | Розлив вяжущих материалов с расходом 0,3 л/м2 (445м\*3,5м\*0,3л/м2/1000) | т | 0,47 |  |
| 6 | Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 (445м\*3,5м) | м2 | 1577,5 |  |
| 7 | Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см (местный материал) 445м\*1м\*2 | м2 | 892,0 |  |
| 8 | Устройство примыкании по типу основной дороги (3шт/114м2) | м2 | 114,0 |  |

Объёмы и площади проверены, действительно соответствуют технической документации на объект.

 Управляющий делами: